|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày tháng năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh,**

**xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảngvới nội dung sau:

**1. Mục tiêu đầu tư**: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL279 đi bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang để kết nối xã Ẳng Cang với trung tâm huyện huyện Mường Ảng tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực huyện Mường Ảng.

**2. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng tuyến đường với chiều dài khoảng 6,2km; trong đó:

a) Đoạn tuyến trong Khu trung tâm thị trấn Mường Ảng với chiều dài khoảng L=0,757 km: Đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị; bề rộng nền đường Bn=16,5m; bề rộng mặt đường Bm=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=6m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Hệ thống thoát nước mưa, vỉa hè, an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh.

b) Đoạn tuyến ngoài đô thị từ Bản Hón Sáng - Bản Mánh Đanh với chiều dài khoảng L=5,45km, điểm đầu tuyến Km0+757 vuốt nối với điểm cuối đoạn tuyến đô thị thuộc bản Hón Sáng; điểm cuối tuyến Km6+200 thuộc bản Mánh Đanh: Đầu tư theo quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi có châm trước theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005; bề rộng nền đường Bn=7,5+w (m); bề rộng mặt đường Bm=5,5+w (m); bề rộng lề đường Blđ=2x1,0 (m); bề rộng lề gia cố Blgc=2x0,5 (m); kết cấu mặt đường và lề gia cố bằng bê tông nhựa. Công trình thoát nước ngang theo hoạt tại thiết kế H30-XB80. Công trình cầu theo hoạt tải thiết kế HL93. Tường chắn trọng lực BTXM theo thiết kế điển hình 86-06X. Công trình thoát nước dọc hình thang và gia cố bằng BTXM tại các vị trí có độ dốc dọc lớn, địa chất không ổn định; rãnh hộp BTCT tại các vị trí nút giao, đường giao, khu vực đông dân cư. Công trình an toàn giao thông theo tiêu chuẩn hiện hành.

**3. Nhóm dự án:** Dự án nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 90.000 triệu đồng.

**5. Cơ cấu nguồn vốn**: Vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Mường Ảng.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án**: Năm 2023-2026.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày … tháng .... năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Ủy ban thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;- TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh, - UBMTTQ VN tỉnh;- Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;- Các Sở: KH&ĐT; TC; XD;- Ban QLDA các công trình giao thông; - Trung tâm Công báo tỉnh; Báo ĐBP;- Lãnh đạo VPHĐND tỉnh;- Lư­­u: VT. | **CHỦ TỊCH** |